**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку бытовой техники и товаров**

**Цель технического задания** – поставка бытовой техники и товаров в рамках Проекта EGAP Metaketa V: «Активизация коллективного участия женщин в общественной жизни», реализуемого Институтом политики развития.

**Технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Кол-во**  | **Технические характеристики** |
| ***Лот 1*** |
| Электроплита | 1 | Входное напряжение, В: 220/380Габариты (ДхШхВ), мм: 840(1050)х850х860(880)Количество конфорок: 4Масса без упаковки, кг: 93.5Материал изготовления: комбинированный (нерж. сталь оцинкованная)Наличие духового шкафа: НетНоминальная мощность конфорки, кВт: 3Номинальная мощность, кВт: 12 Гарантийный срок: 12 мес. |
| Духовка | 1 | Встраиваемая духовка Материал поверхности черное стеклоМатериал фурнитуры алюминийЦвет фурнитуры нержавеющая стальУправление Утапливаемые регуляторы естьПодсветка дисплея краснаяТип электронный программаторФункции таймера Часы, Будильник, таймер отключения, отсрочка запуска, индикация выбранного режима"Объем духового шкафа, л" 70Охлаждение тангенциальный одноуровневый вентилятор охлажденияОхлаждение задней стенкиВнешние габариты ВхШхГ, мм 595\*575\*595Габариты ниши встраивания ВхШхГ, мм 560\*570\*600Мощность, кВт 3Гарантийный срок: 12 мес. |
| Телевизор | 3 | Диагональ 50 " (127 см)Разрешение 3840\*2160Тип ЖК (LED)Формат телевизора 16:9Тип подсветки Direct LEDЧастота обновления экрана 60 ГцКонтрастность 1200:1Время отклика 8 м/сУгол обзора 178°/178°Яркость 250 кд/м2ОсобенностиВстроенный Wi-Fi есть 802.11 a/b/g/n/acВстроенный Bluetooth естьПоддержка Google TVОбъем оперативной памяти 2 ГБОбъем встроенной памяти 16 ГБГарантийный срок: 12 мес. |
| Тепловая завеса | 1 | Прочный стальной корпус, изнутри и с наружи покрытый долговечным полимерным покрытием, полностью устраняющим вероятность коррозии;Качественный нагревательный элемент из нержавеющей стали не сжигающий кислород;Прочный малошумный производительный вентилятор и комплектующие;Цельноштампованная крыльчатка вентилятора обеспечивающий наибольший поток воздуха за счет оптимальной конфигурации лопастей;Специальная ручка, позволяющая переносить и ставить вентилятор, а также подвешивать его на стену;Автоматическое вкл./откл. для подогрева воздуха для поддержания заданной температуры воздуха в помещении от 0 до 50 С.Гарантийный срок: 12 мес. |
| Конвектор электрический | 2 | Помещение площадью до 15 м2Макс. потребляемая мощность:1-1,5 кВтСтупени мощности нагрева:1,00-1,5 кВтАварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании - ДаЗащита от перегрева - ДаНапряжение электропитания: 220,0 ВтВариант размещения: ГоризонтальноеВид установки (крепления): НапольныйГарантийный срок: 12 мес. |
| ***Лот 2*** |
| Колонка с 2 микрофонами | 2 | Колонка с 2 микрофонами с звуковой частотностью 18000 ГЦ с возможностью одновременно подключать микрофоны и музыку для проведения конференций. Гарантийный срок: 12 мес. |
| Музыкальный центр | 1 | КараокеЗапись на USB носительПоддержка BluetoothМикрофон в комплектеГарантийный срок: 12 мес. |
| ***Лот 3*** |
| Ковролин | 66 м2 | Ширина 3 мПокрытие: с велюровым покрытиемЦвет: серыйГарантийный срок: 12 мес. |

**Другие условия:**

* Поставщик подтверждает соответствие требуемым техническим требованиям *(в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).*
* Место доставки: г. Бишкек, ул. Шевченко 114, офис ИПР.
* Гарантийный срок- 12 месяцев.
* При заключении договора допускается увеличение/уменьшение объема поставки в пределах 20% при условии сохранения цены за единицу товара.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя и должность подписавшего лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_